FL Studio Freaks - Последовательность использования плагинов на мастер-канале

Главная | Тексты | Скачать | Ссылки | Гостевая книга | Сэмплы FL Studio

Важно: последовательность использования плагинов на мастер-канале

Рекомендуется соблюдать следующую последовательность:

> 1. Компрессор
> 2. Эквалайзер
> 3. Лимитер
> 4. Дизеринг (всегда применяется последним и однократно)

Как правило, после компрессии, несмотря на повышение общего уровня сигнала, высокие частоты становятся беднее.
Поэтому в случае использования компрессора, после него ставят эквалайзер или энхансер, который восстанавливает высокие частоты.
После эквалайзера ставят лимитер. В случае использования многополосного компрессора помогает увеличение атаки для верхней полосы.

Следует заметить, что даже уменьшение эквалайзером громкости какой-нибудь частоты может привести к клиппированию сигнала (это не очевидно). Сие утверждение требует математического доказательства, примите его как должное или проверьте на практике.

Тексты / Сведение и мастеринг |  | Читать дальше >
(c) 2006 DJ Wing