FL Studio Freaks - Использование лимитера/клипера. Сведение, мастеринг, трюки, документация

Главная | Тексты | Скачать | Ссылки | Гостевая книга | Сэмплы FL Studio

Использование лимитера/клипера

Все же стоит объяснить различие между лимитером и клипером.

Лимитер это фактически компрессор с высоким коэффициентом сжатия и малым временим атаки. Например, настройки компрессор предназначенного для мастеринга как лимитера будут выглядеть следующим образом: время атаки = 3 мс, порог срабатывания = -0.1 dB, степень сжатия = 30:1, тип Soft. Клипер же просто отбрасывает часть сигнала превышающего порог.

A. Fruity Soft Clipper – его следует использовать в мастер секции, когда нужно просто избавиться от клиппирования, не прокачивая по громкости микс. В настройках плагина всего две ручки: threshold и post gain. Post gain рекомендую не трогать. Threshold надо отрегулировать по вкусу: значение немного увеличивают, если самое громкое место в треке звучит зажато.

B. Wave Arts Power Suite FinalPlug
Это плагин представляет собой лимитер/максимайзер + блок дизеринга.
Лимитер имеет три параметра:
Thresh (порог), Ceiling (потолок) и Relese. Время атаки и lookahead фиксированы и равны 1.5 ms.

Работу плагина можно описать в двух словах следующим образом. Сигнал, превышающий Thresh, будет прокачиваться до уровня Ceiling. Сам параметр Ceiling определяет максимально возможную громкость. Таким образом, уменьшая Thresh и увеличивая Ceiling – мы прокачиваем микс по громкости, а если Thresh = Ceiling, тогда плагин работает просто как жесткий ограничитель.
Для подвижной музыки, в общем случае подойдут следующие параметры:
Tresh = -4 dB, Ceiling = -0.1 dB, Release = 100-300 ms.

С. Эффект Hard Limiting в программе Abobe Audition (Cool Edit)

Этот эффект может увеличивать уровень сигнала, а затем убирать возникшее клиппирование.

> 1. Экспортируем в wav наш трэк в наивысшем качестве (32bit float 18.8) без дизеринга.

> 2. Открываем файл в Adobe Audition, выделяем файл целиком, затем Analyze > Statistics... Сколько там не хватает до среднеквадратичной мощности Average RMS Power = -12? (точнее, RMS – это среднеквадратичное значение уровня сигнала)

> 3. Допустим у нас Average RMS Power = -13 dB, надо получить хотя бы -12 dB.
> 4. Усиливаем звук и убираем перегрузки: Effects > Amplitude > Hard Limiting…
> 5. Limit max amplitude to = -0.1 dB; Boost input by = 1 dB; Look ahead time = 7ms; Release = 100-150 ms
> 5. Analyze > Statistics... – результат на лицо, осталось послушать и решить, сделали мы звук лучше или хуже.

Тексты / Сведение и мастеринг |  | Читать дальше >
(c) 2006 DJ Wing